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	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№ BY/112 2.5176
	

	
	от 20.12.2019
	

	
	на бланке № ____
	

	
	на 2 листах
	

	
	редакция 01
	



ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 12.11.2021
 к области аккредитации от 08.10.2021
	Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических Испытаний
Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб»

	(наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица)


	№ п/п
	Наименование объекта

	Код

	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б,
помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж

	55.21*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции 
	22.23/
29.113
27.33/
29.113
22.19/
29.113
	Удельное объемное (поверхностное) удельное сопротивление.
	ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2,
ГОСТ 6433.2-71,
ГОСТ 11529-2016 п.13,
ГОСТ 12998-85 п. 5.10,
ГОСТ 14632-79 п.4.15,
ГОСТ 16475-81 п.4.12,
ГОСТ 18108-2016 п. 8.1

	55.22*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	22.23/
29.145
22.21/
29.145
	Температура размягчения.
Температура размягчения по Вика.
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1264-2001 п.8.11,
СТБ 1451-2004 п.7.5,
ГОСТ 15088-2014,
ГОСТ 30673-2013 п.6.10,
ГОСТ 32412-2013 п.8.7,
ГОСТ 32413-2013 п.8.8,
ГОСТ 32415-2013 п.8.19




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б,
помещение испытательной лаборатории, цокольный этаж

	55.23*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	23.51/
04.125
23.52/
04.125
23.61/
04.125
23.31/
04.125
23.49/
04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов.
Содержание цезия -137
	ГОСТ 30108-94
	ГОСТ 30108-94 п. 4.2,
МВИ.МН 4779-2013

	55.24*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	22.23/
29.143
23.64/
29.143
43.39/
29.143
22.19/
29.143
23.99/
29.143
16.21/
29.143
	Твердость по Шору.
Твердость.
Статическая твердость.
Твердость при вдавливании.
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1451-2004 п.7.7,
СТБ 1496-2004 п.8.11,
СТБ 1548-2005 п.7.15,
СТБ 1684-2006 п.7.10,
ГОСТ 263-75,
ГОСТ 2678-94 п.3.8,
ГОСТ 4670-2015,
ГОСТ 9639-71 п.4.11,
ГОСТ 11843-76,
ГОСТ 24621-2015

	55.25*
	Строительные материалы и изделия, строительные конструкции
	20.59/
08.169
36.00/
08.169
20.30/
08.169
	Содержание (концентрация) ионов водорода
рН
	ТНПА и другая документация
	СТБ 1112-98, п. 9.5
СТБ 1113-98 п.7.6
СТБ 1114-98 п.6.6
СТБ 1263-2001, п.8.19
СТБ 1843- 2008, п. 9.4
СТБ 2049-2010, п.7.3
ГОСТ 28196-89, п.4.5



Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.


Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных

	___________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
М.П.
	12.11.2021
дата принятия решения

	Лист 1 Листов 2



	_________________
(подпись ведущего эксперта 
        по аккредитации)
М.П.
	12.11.2021
(дата принятия решения)
	Лист 2 Листов 2
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